(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 68)
    (no_connects 0)
    (area 148.582024 39.241678 219.287073 103.017676)
    (thickness 1.6)
    (drawings 67)
    (tracks 221)
    (zones 0)
    (modules 15)
    (nets 28)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 Top signal)
    (31 Bottom signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 S$3)
  (net 2 S$6)
  (net 3 S$9)
  (net 4 S$10)
  (net 5 S$14)
  (net 6 S$20)
  (net 7 S$28)
  (net 8 S$30)
  (net 9 S$34)
  (net 10 S$37)
  (net 11 S$38)
  (net 12 S$41)
  (net 13 S$42)
  (net 14 S$43)
  (net 15 S$44)
  (net 16 S$48)
  (net 17 S$49)
  (net 18 S$51)
  (net 19 S$53)
  (net 20 S$55)
  (net 21 S$56)
  (net 22 S$57)
  (net 23 S$62)
  (net 24 S$64)
  (net 25 S$67)
  (net 26 S$69)
  (net 27 S$76)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net S$10)
    (add_net S$14)
    (add_net S$20)
    (add_net S$28)
    (add_net S$3)
    (add_net S$30)
    (add_net S$34)
    (add_net S$37)
    (add_net S$38)
    (add_net S$41)
    (add_net S$42)
    (add_net S$43)
    (add_net S$44)
    (add_net S$48)
    (add_net S$49)
    (add_net S$51)
    (add_net S$53)
    (add_net S$55)
    (add_net S$56)
    (add_net S$57)
    (add_net S$6)
    (add_net S$62)
    (add_net S$64)
    (add_net S$67)
    (add_net S$69)
    (add_net S$76)
    (add_net S$9)
  )
  (module SERIAL-NO_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 154.5971 91.2876)
    (descr "Original name <b>SERIAL-NO</b><p>")
    (fp_text reference A10 (at -0.1524 -7.0104) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -0.1524 -6.7564) (layer F.SilkS))
    (fp_text user "Serial No." (at 2.032 -1.016) (layer F.SilkS))
  )
  (module IDC30_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 171.3611 89.7636)
    (descr "Original name <b>IDC30</b><p>")
    (fp_text reference CN1 (at -1.4224 -4.2164 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -1.4224 -3.9624) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 S$20))
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 S$10))
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 S$38))
    (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 S$44))
    (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 S$48))
    (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 S$49))
    (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 S$51))
    (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 S$42))
    (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 S$43))
    (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 S$56))
    (pad 17 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 S$57))
    (pad 18 thru_hole circle (at 20.32 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 S$62))
    (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 S$53))
    (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 S$55))
    (pad 21 thru_hole circle (at 25.4 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 S$64))
    (pad 22 thru_hole circle (at 25.4 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 S$67))
    (pad 23 thru_hole circle (at 27.94 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 S$28))
    (pad 24 thru_hole circle (at 27.94 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 S$69))
    (pad 25 thru_hole circle (at 30.48 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 S$30))
    (pad 26 thru_hole circle (at 30.48 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 S$9))
    (pad 27 thru_hole circle (at 33.02 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 S$34))
    (pad 28 thru_hole circle (at 33.02 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 S$14))
    (pad 29 thru_hole circle (at 35.56 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 S$41))
    (pad 30 thru_hole circle (at 35.56 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 S$76))
  )
  (module ZIP20_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 204.3811 79.6036)
    (descr "Original name <b>ZIP20</b><p>")
    (fp_text reference U1 (at -25.5016 -1.6256) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -25.5016 -1.3716 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 S$37))
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 S$69))
    (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 S$64))
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 S$53))
    (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 S$55))
    (pad 8 thru_hole circle (at -8.89 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 S$20))
    (pad 9 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 S$10))
    (pad 10 thru_hole circle (at -11.43 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 S$62))
    (pad 11 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 S$57))
    (pad 12 thru_hole circle (at -13.97 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 S$56))
    (pad 13 thru_hole circle (at -15.24 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 S$43))
    (pad 14 thru_hole circle (at -16.51 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 S$42))
    (pad 15 thru_hole circle (at -17.78 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 16 thru_hole circle (at -19.05 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 S$51))
    (pad 17 thru_hole circle (at -20.32 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 S$49))
    (pad 18 thru_hole circle (at -21.59 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 S$48))
    (pad 19 thru_hole circle (at -22.86 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 S$44))
    (pad 20 thru_hole circle (at -24.13 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 S$38))
  )
  (module ZIP20_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 204.3811 69.4436)
    (descr "Original name <b>ZIP20</b><p>")
    (fp_text reference U3 (at -25.5016 -1.6256) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -25.5016 -1.3716 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 S$37))
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 S$41))
    (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 S$34))
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 S$14))
    (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 S$76))
    (pad 8 thru_hole circle (at -8.89 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 S$20))
    (pad 9 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 S$10))
    (pad 10 thru_hole circle (at -11.43 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 S$62))
    (pad 11 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 S$57))
    (pad 12 thru_hole circle (at -13.97 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 S$56))
    (pad 13 thru_hole circle (at -15.24 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 S$43))
    (pad 14 thru_hole circle (at -16.51 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 S$42))
    (pad 15 thru_hole circle (at -17.78 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 16 thru_hole circle (at -19.05 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 S$51))
    (pad 17 thru_hole circle (at -20.32 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 S$49))
    (pad 18 thru_hole circle (at -21.59 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 S$48))
    (pad 19 thru_hole circle (at -22.86 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 S$44))
    (pad 20 thru_hole circle (at -24.13 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 S$38))
  )
  (module ZIP20_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 204.3811 74.5236)
    (descr "Original name <b>ZIP20</b><p>")
    (fp_text reference U2 (at -25.5016 -1.6256) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -25.5016 -1.3716 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 S$37))
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 S$9))
    (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 S$30))
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
    (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 S$67))
    (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 S$28))
    (pad 8 thru_hole circle (at -8.89 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 S$20))
    (pad 9 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 S$10))
    (pad 10 thru_hole circle (at -11.43 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 S$62))
    (pad 11 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 S$57))
    (pad 12 thru_hole circle (at -13.97 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 S$56))
    (pad 13 thru_hole circle (at -15.24 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 S$43))
    (pad 14 thru_hole circle (at -16.51 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 S$42))
    (pad 15 thru_hole circle (at -17.78 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 16 thru_hole circle (at -19.05 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 S$51))
    (pad 17 thru_hole circle (at -20.32 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 S$49))
    (pad 18 thru_hole circle (at -21.59 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 S$48))
    (pad 19 thru_hole circle (at -22.86 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 S$44))
    (pad 20 thru_hole circle (at -24.13 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 S$38))
  )
  (module RAD0.2_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 171.3611 80.8736)
    (descr "Original name <b>RAD0.2</b><p>")
    (fp_text reference C1 (at -2.0574 -2.3114) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -2.0574 -2.0574) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
  )
  (module RAD0.2_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 171.3611 75.7936)
    (descr "Original name <b>RAD0.2</b><p>")
    (fp_text reference C2 (at -2.0574 -2.3114) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -2.0574 -2.0574) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
  )
  (module RAD0.2_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 171.3611 70.7136)
    (descr "Original name <b>RAD0.2</b><p>")
    (fp_text reference C3 (at -2.0574 -2.3114) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -2.0574 -2.0574) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 S$6))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 S$3))
  )
  (module CUT-TARGET-1_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 153.5811 98.0186)
    (descr "Original name <b>CUT-TARGET-1</b><p>")
    (fp_text reference A1 (at -4.6736 -0.3556) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -4.6736 -0.1016) (layer F.SilkS))
  )
  (module CUT-TARGET-1_2PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 153.5811 59.9186)
    (descr "Original name <b>CUT-TARGET-1</b><p>")
    (fp_text reference A2 (at -4.6736 -4.9276 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -4.6736 -4.6736 270) (layer F.SilkS))
  )
  (module CUT-TARGET-1_3PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 212.0011 59.9186)
    (descr "Original name <b>CUT-TARGET-1</b><p>")
    (fp_text reference A3 (at -0.1016 -4.9276 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -0.1016 -4.6736 180) (layer F.SilkS))
  )
  (module CUT-TARGET-1_4PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 212.0011 98.0186)
    (descr "Original name <b>CUT-TARGET-1</b><p>")
    (fp_text reference A4 (at -0.1016 -0.3556 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -0.1016 -0.1016 90) (layer F.SilkS))
  )
  (module TARG-20+_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 156.1211 56.7436)
    (descr "Original name <b>TARG-20+</b><p>")
    (fp_text reference A5 (at -0.5207 -0.7747) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -0.5207 -0.5207) (layer F.SilkS))
  )
  (module TARG-20+_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 156.1211 99.9236)
    (descr "Original name <b>TARG-20+</b><p>")
    (fp_text reference A7 (at -0.5207 -0.7747) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -0.5207 -0.5207) (layer F.SilkS))
  )
  (module TARG-5+_1PRIMARY (layer Top) (tedit 0)
    (at 214.5411 71.9836)
    (descr "Original name <b>TARG-5+</b><p>")
    (fp_text reference A9 (at -0.5207 -10.9347 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -0.5207 -10.6807 90) (layer F.SilkS))
  )
  (gr_text A1 (at 156.1211 97.3836) (layer Top))
  (gr_text "Component Side" (at 215.5571 96.1136 90) (layer Top))
  (gr_text "Solder Side" (at 214.0331 82.9056 270) (layer Bottom))
  (gr_text "This side faces rear" (at 209.4611 64.3636) (layer Bottom))
  (gr_text "RWI TX16W-M1.0" (at 194.8561 96.1136) (layer Bottom))
  (gr_text "Real World Interfaces" (at 156.1211 66.9036 270) (layer Bottom))
  (gr_text "Ph +61-3-459-2889" (at 158.6611 66.9036 270) (layer Bottom))
  (gr_text "Robin Whittle" (at 161.2011 66.9036 270) (layer Bottom))
  (gr_text "Feb 1992" (at 163.7411 66.9036 270) (layer Bottom))
  (gr_text "Australia 03-459-2889" (at 168.3131 64.8716) (layer F.SilkS))
  (gr_text "1 Megasample" (at 154.5971 71.9836) (layer F.SilkS))
  (gr_text "REAL WORLD INTERFACES" (at 168.3131 62.8396) (layer F.SilkS))
  (gr_text "1.5 Megabyte" (at 154.5971 74.5236) (layer F.SilkS))
  (gr_text TX16W (at 154.5971 69.4436) (layer F.SilkS))
  (gr_text U1 (at 206.4131 81.6356) (layer F.SilkS))
  (gr_text U2 (at 206.4131 76.8096) (layer F.SilkS))
  (gr_text U3 (at 206.4131 71.7296) (layer F.SilkS))
  (gr_text VCC (at 171.9961 94.2086 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text VCC (at 171.9961 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 174.5361 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 174.5361 94.2086 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 177.0761 94.2086 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text WE (at 177.0761 85.3186 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text CAS (at 179.6161 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A1 (at 182.1561 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A3 (at 184.6961 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A5 (at 187.2361 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A7 (at 189.7761 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A9 (at 192.3161 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D1 (at 194.8561 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D3 (at 197.3961 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D5 (at 199.9361 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D7 (at 202.4761 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D9 (at 205.0161 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D11 (at 207.5561 85.9536 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text RAS (at 179.6161 94.2086 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A0 (at 182.1561 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A2 (at 184.6961 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A4 (at 187.2361 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A6 (at 189.7761 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A8 (at 192.3161 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D0 (at 194.8561 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D3 (at 197.3961 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D4 (at 199.9361 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D6 (at 202.4761 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D8 (at 205.0161 92.9386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D10 (at 207.5561 93.5736 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text /OE (at 205.0161 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D3 (at 202.4761 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 199.9361 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D2 (at 197.3961 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text RAS (at 194.8561 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A0 (at 192.3161 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A2 (at 189.7761 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text VCC (at 187.2361 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A5 (at 184.6961 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A7 (at 182.1561 80.2386 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text CAS (at 203.7461 83.4136 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D4 (at 201.2061 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D1 (at 198.6661 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text WE (at 196.1261 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A9 (at 193.5861 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A1 (at 191.0461 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A3 (at 188.5061 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A4 (at 185.9661 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A6 (at 183.4261 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A8 (at 180.8861 82.7786 90) (layer F.SilkS))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Top) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 208.8769 66.8528) (xy 209.3341 66.8528) (xy 209.3341 66.3956) (xy 208.8769 66.3956)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Top) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.3131 66.8528) (xy 168.7195 66.8528) (xy 168.7195 66.3956) (xy 168.3131 66.3956)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Top) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.3385 93.7514) (xy 168.9481 93.7514) (xy 168.9481 92.456) (xy 168.3385 92.456)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Top) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 208.7245 93.7514) (xy 209.3341 93.7514) (xy 209.3341 93.218) (xy 208.7245 93.218)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Bottom) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 208.4959 93.7514) (xy 209.3087 93.7514) (xy 209.3087 92.4306) (xy 208.4959 92.4306)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Bottom) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.3131 93.7514) (xy 168.9989 93.7514) (xy 168.9989 92.3544) (xy 168.3131 92.3544)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Bottom) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.2877 66.9798) (xy 168.7703 66.9798) (xy 168.7703 66.3956) (xy 168.2877 66.3956)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Bottom) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 208.8515 66.8782) (xy 209.3341 66.8782) (xy 209.3341 66.3956) (xy 208.8515 66.3956)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Bottom) (hatch none 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 197.5231 66.7512) (xy 208.7753 66.7512) (xy 208.7753 66.421) (xy 197.5231 66.421)
      )
    )
  )
)
